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	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry techniczne komputerów


	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.


	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

	Obudowa
	Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23.8”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi. Systemu montażowy VESA 100. Suma wymiarów obudowy bez zainstalowanej podstawy maks. 960 mm.

	Typowe parametry wyświetlacza
	Rozmiar i typ matrycy
	23,8” IPS lub WVA

	
	Rozdzielczość
	FHD (1920x1080)

	
	Częstotliwość odświeżania
	100Hz

	
	Jasność (typowa)
	250 cd/m²

	
	Kontrast (typowy)
	1500:1

	
	Gama kolorów
	99% sRGB 

	
	Poziome i pionowe kąty widzenia 
	178 / 178 stopni

	
	Rodzaj matrycy
	Matowa

	Płyta główna
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza SO-DIMM z obsługą 64 GB DDR5 pamięci RAM, min. 2 złącza M.2 dla dysku SSD PCIe oraz 1 złącze M.2 karty Wi-Fi.

	Procesor
	Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 13 TOPS. Ponadto procesor musi osiągać w teście PassMark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark Multithread Rating wynik co najmniej 49500 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - na potwierdzenie do oferty należy załączyć wydruk ze strony z oferowanym procesorem, wydruk nie starszy niż dzień ogłoszenia postępowania.

	Pamięć RAM
	16 GB DDR5 5600 MT/s. Jeden slot wolny na przyszłą rozbudowę.

	Pamięć masowa
	Dysk SSD M.2 PCIe Gen4 NVMe o pojemności 512 GB


	Wydajność grafiki
	Zintegrowana karta graficzna.


	Komunikacja
	Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika)
Karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6E, 2x2, 802.11ax z modułem Bluetooth

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa HD zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki o mocy 3W każdy. 
Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera FHD (1920 x 1080 @ 30 fps),  kamera mechanicznie chowana w obudowie w celu ochrony prywatności (nie dopuszcza się kamer przekręcanych i wystających poza obrys obudowy). Wbudowane dwa mikrofony.
Wbudowany w obudowę czytnik kart pamięci SD 4.0 (nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych czytników USB).

	
	

	Porty
	Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.:
4 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Typu A
2 x USB 3.2 Gen 1 Typu A
1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Typu C
1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Typu C
1 x Port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)
1 x DisplayPort 1.4a (wyjście wideo)
1 x HDMI 2.1 TMDS (wyjście wideo)
1 x HDMI 1.4 (wejście wideo);
1 x RJ45 (1 Gbps)

	Bezpieczeństwo
	Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0.
Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy – informacja o otwarciu obudowy musi być rejestrowane w dzienniku zdarzeń systemu BIOS.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady np. Kensington)

	Ochrona oprogramowania układowego
	Komputer musi być wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem.


	BIOS/UEFI
	Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
· Wersji BIOS
· Numerze seryjnym komputera
· Numerze inwentarzowym 
· Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni
· Ilości pamięci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach
· Pojemności i modelu zainstalowanego dysku
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

BIOS musi umożliwiać:
· Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej
· Włączenie/wyłączenie karty audio
· Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB

Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie poprzez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. System diagnostyczny.


	Oprogramowanie diagnostyczne
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.

	Zintegrowany wizualny system diagnostyczny
	Wbudowany wizualny system diagnostyczny, zlokalizowany w obudowie lub w przycisku włączania, działający w oparciu sygnalizację LED, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania).
System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS, awarię procesora. 


	Zasilacz
	Zasilacz wewnętrzny o mocy nie większej niż 160W i sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 Plus Bronze. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80 Plus Bronze. W przypadku kiedy u producenta komputera występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce, należy załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. 

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i musi umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Certyfikat EPEAT Silver z certyfikatem Climate+ dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays 

Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu – wymagane są wskazania adresów do stron internetowych z owymi certyfikatami ISO.

	Wymagania dodatkowe
	Zestaw bezprzewodowej klawiatury i myszy w układzie polski programisty – zestaw musi być tego samego producenta co oferowany komputer. 
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
Wraz z komputerem należy dostarczyć dedykowaną przez producenta komputera podstawę, montowaną do jednostki w sposób niewymagający użycia jakichkolwiek narzędzi. 
Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać:
Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni.
Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm.
Ustawienie jednostki w trybie Pivot.
Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę.

	Warunki gwarancji
	Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata.
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:
· Telefoniczne zgłaszanie usterek w języku polskim w dni robocze w godz. 8-17.
· Dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki.
· Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego.
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.
Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.
W przypadku wystąpienia awarii dysku SSD w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych.

	Pakiet biurowy
	Licencja oprogramowania biurowego Microsoft Office Home & Business 2024 w polskiej wersji językowej lub produkt równoważny. Oprogramowanie, na nośniku CD/DVD lub udostępnienie oprogramowania drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej dane oprogramowanie oraz dokument potwierdzający prawo do korzystania z programu. 
Licencja – bez ograniczeń czasowych.




[bookmark: DocumentMarkings1FooterFirstPage]

[bookmark: DocumentMarkings1FooterEvenPages]


[bookmark: DocumentMarkings1FooterPrimary]

image1.png
[
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinan§owane pI:ZEZ .I;‘" Pomorze
dla Pomorza Zachodniego Polska Unig Europejska "% Zachodnie





